**Załącznik nr 2**

# do SIWZ/ do oferty

# Specyfikacja techniczno-gwarancyjna

**Oferowane samochody osobowe :**

**producent : ……………..……..**

**marka : ………………………..**

**model : ………………………..**

**rok produkcji : ………………..**

**POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH**

 **W SŁUPSKU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego**  | **Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę** |
| 1. | Silnik diesla o pojemności: min. 1460 cm3 do max. 2000 cm3  |  |
| 2. | Moc silnika: min. 100 KM do max. 110 KM |  |
| 3. | Ilość cylindrów: 4 |  |
| 4. | *Skrzynia biegów: manualna* |  |
|  |  |  |
| 5. | *Ilość biegów: nie mniej niż 5 + bieg wsteczny* |  |
| 6. | Układ napędowy: na oś przednią |  |
| 7. | Nadwozie typu: kombi/van 5-cio drzwiowe (z tyłu klapa lub drzwi dzielone, przeszklone) |  |
| 8. | Ilość miejsc: 5 |  |
| 9. | Dzielone i składane siedzisko i oparcie kanapy tylnej w proporcji 1:3 i 2:3 |  |
| 10. | Długość samochodu nie mniej niż 4150 mm i nie dłuższy niż 4410 mm(długość samochodu bez haka) |  |
| 11. | Szerokość samochodu: min. 1760 mm (bez lusterek) |  |
| 12. | Wysokość samochodu – min. 1740 mm do max. 1870 mm (wysokość samochodu z relingami) |  |
| 13. | Rozstaw osi – min. 2485 mm |  |
| 14. | Emisja CO2 – max. 145 g/km |  |
| 15. | Norma emisji spalin – min. EURO 5 |  |
| 16. | Średnie zużycie paliwa – max. 5,5 l/100 km |  |
| 17. | Objętość bagażnika – min. 395 dm3 przy rozłożonych siedzeniach tylnych  |  |
| 18. | Kolor nadwozia: metaliczny do uzgodnienia z Zamawiającym.  |  |
| 19. | Rok produkcji 2016 |  |
| 20. | **Systemy i podzespoły bezpieczeństwa** |  |
| 21. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 22. | Centralny zamek z alarmem sterowany pilotem |  |
| 23. | System przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
| 24. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |
| 25. | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa przy każdym fotelu |  |
| 26. | Zagłówki na przednich fotelach z regulacją wysokości |  |
| 27. | Zagłówki na tylnych fotelach |  |
| 28. | Fabryczny Immobiliser |  |
| 29. | Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa minimum 1 szt. , gaśnica  |  |
| 30. | Reflektory przeciwmgielne przednie |  |
| 31. | **Koła z felgami stalowymi** |  |
| 32. | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe |  |
| 33. | **Systemy i podzespoły poprawiające komfort** |  |
| 34. | Elektrycznie sterowane lusterka po obu stronach pojazdu |  |
| 35. | Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich |  |
| 36. | Klimatyzacja manualna bądź automatyczna |  |
| 37. | Radioodtwarzacz CD, z minimum 2 głośnikami |  |
| 38. | Wyświetlacz elektroniczny wielofunkcyjny z pomiarem temperatury zewnętrznej |  |
| 39. | Sterowanie radiem z koła kierownicy |  |
| 40. | Przykrycie części bagażowej: typu roleta itp. … |  |
| 41. | Tapicerka tkaninowa w ciemnym kolorze |  |
| 42. | Regulacja położenia kolumny kierowniczej w co najmniej jednej płaszczyźnie |  |
| 43. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| 44. | Relingi dachowe |  |
| 45. | Gniazdo 12 V min 1 wejście |  |
| 46. | Komplet dywaników gumowych korytkowych |  |
| 47. |  **Gwarancja** |  |
| 48. | Gwarancja i serwis na całe samochody minimum na 2 lata. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodów osobowych. |  |
| 49. | Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. **Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz autoryzowanych stacji obsługi.** |  |

 dnia \_\_.\_\_.201… r.

*(podpis Wykonawcy)*